|  |  |
| --- | --- |
| **Bygg en fågelholk** | |
| Detta behövs:   Ohyvlad bräda ca 15 cm bred och 20-25 mm tjock.   Såg   Borrmaskin och borr   Hammare och spik  Såga brädan i längder som bilden nedan visar. Det behöver inte vara exakt samma mått, men ungefär dessa passar till småfåglar som exempelvis talgoxar. | |
| holkbräda | |
| Spika ihop brädorna till en holk som bilden till höger visar. Framsidan kan man låta vara öppningsbar i nederkant så att den går lätt att rensa. Den säkras med en sned spik i ett borrat hål från sidan. | http://www.bioresurs.uu.se/myller/stad/stad_bild/holk.gif |