|  |
| --- |
| **Bygg en fågelholk**  |
| Detta behövs:  Ohyvlad bräda ca 15 cm bred och 20-25 mm tjock.  Såg  Borrmaskin och borr  Hammare och spik Såga brädan i längder som bilden nedan visar. Det behöver inte vara exakt samma mått, men ungefär dessa passar till småfåglar som exempelvis talgoxar.  |
| holkbräda |
| Spika ihop brädorna till en holk som bilden till höger visar. Framsidan kan man låta vara öppningsbar i nederkant så att den går lätt att rensa. Den säkras med en sned spik i ett borrat hål från sidan.  | http://www.bioresurs.uu.se/myller/stad/stad_bild/holk.gif |